**Realice el siguiente procedimiento de configuración inicial:**

1. Verifique que la tarjeta sim que usara tiene saldo y datos activos, para tal cosa insértela en un celular, apague el wifi y verifique que realmente tiene datos.
2. Abra el dispositivo presionando hacia arriba la tapa frontal
3. Inserte la SIM en el dispositivo
4. Conéctelo a su fuente de energía utilizando el cable negro (negativo) rojo (positivo directo de la batería) y verde (energía del switch) el cable amarillo es el cable del relevador lo deberá conectar solo en caso de que desee usar la función de apagado automático mediante corta corriente
5. Ponga en posición de encendido el switch interno del dispositivo
6. Revise el estado de los leds: el rojo significa que hay energía, el amarillo o verde que hay señal de celular, y el azul que tiene señal de gps. Deberán quedarse firmes sin parpadear para indicar que ya tienen señal. (se apagarán a los 3 minutos de haberse encendido el equipo para ocultar más la presencia del dispositivo una vez instalado)
7. Cierre la tapa del equipo y colóquelo en la posición deseada de su automóvil
8. **RASTREO MEDIANTE SMS**: Llame al número del chip que le inserto al equipo, notara que suena dos veces y luego le cuelga y espere unos momentos, entonces recibirá un SMS que le enviara el equipo con la ubicación actual de su dispositivo. (deberá de tener saldo en el chip para que le regrese el SMS de otro modo no le va a poder enviar el SMS)
9. **RASTREO MEDIANTE PLATAFORMA EN PC**: Ingrese a la página *www.gps228.com , seleccione la bandera de España para cambiar al idioma español, luego seleccione la opción NUM ID y a continuación escriba el IMEI que tiene adherido su equipo en la etiqueta. (también lo puede ver en el SMS de la ubicación que recibió en el paso 8) y como contraseña escriba 123456 para accesar a la plataforma y comenzar a rastrear*
10. **RASTREO MEDIANTE LA PLATAFORMA MEDIANTE ANDROID O IPHONE**: Ingrese a la página www.gps228.com y desde ahí podrá descargar la aplicación para Android o iPhone escaneando el código QR correspondiente
11. Se recomienda dar de alta un numero administrativo para que todas las alarmas sean enviadas a ese número, el comando para dar un numero administrativo es el comando admin123456 puede ver como se utiliza en la tabla de comandos que se describe más adelante.

**VENTAS Y SOPORTE TECNICO: Tel/Whats: 5544267829**

**Horario de Atención: 11Hrs – 19Hrs *Somos distribuidores directos***

**Mini Rastreador GPS***INSTRUCCIONES DE USO Y CONFIGURACION INICIAL*



*Su dispositivo se configura vía SMS y se rastrea vía APP o PC, para configurarlo necesitara una SIM con saldo para responder SMS y con datos para poderlo rastrear en la plataforma (PC iPhone o Android), la contraseña por default inicial de su equipo es 123456 tanto en el equipo como en la plataforma. El servidor/plataforma que su equipo usa es www.gps228.com ya viene configurado para usarse solo deberá seguir las instrucciones aquí descritas para su uso.*

Significado de Leds (deberá quitar la tapa para poder verlas)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Luz** | **Señal** | **Estado** |
| Roja | Energía | Luz Estable encendida |
| Amarilla o Verde | Señal GSM | Luz Estable encendida |
| Azul | Señal GPS | Luz estable encendida |

\*Las luces se apagarán luego de 3 minutos de haber encendido

|  |  |
| --- | --- |
| **IPHONE** | **ANDROID** |

**COMANDOS DE CONFIGURACION  
\*Todas las alarmas serán enviadas al número que se configuro como administrativo  
\* La contraseña por default es 123456 por lo tanto todos los comandos se muestran con esa contraseña, podrá cambiarla con el comando password**

|  |  |
| --- | --- |
| **Localizar Dispositivo** | **smslink123456** |
| Checar estado actual del rastreador | check123456 |
| Apagar el carro (cortar corriente) | DY123456 1 |
| Encender el carro (regresar la corriente) | TY123456 1 |
| Establecer numero central | centernum123456+espacio+Numerotelefonico |
| Borrar numero central | centernum123456 |
| Establecer corte de corriente | extpower123456 1 |
| Eliminar corte de corriente | extpower123456 0 |
| Reseteo de Fabrica | begin123456 |
| Establecer numero administrativo | admin123456+espacio+numerodetelefono |
| Cancelar numero administrativo | noadmin123456+espacio+numerodetelefono |
| Establecer Zona Horaria | timezone123456+espacio+(zonahoraria\*60) |
| Establecer intervalo de tiempo | ITV123456+espacio+intervalo de tiempo |
| Alarma de velocidad | speed123456+espacio+velocidad |
| Cancelar Alarma de Velocidad | speed123456+espacio+0 |
| Alarma de Ignicion | ACC123456 1 |
| Cancelar Alarma de Velocidad | ACC123456 0 |
| Cambiar Contraseña | password123456+espacio+nuevacontraseña |

\***COMANDOS** **NO NESESARIOS SOLO UTILICELOS SI NO ENTRA A LA PLATAFORMA O SI QUIERE CAMBIAR DE PLATAFORMA**

|  |  |
| --- | --- |
| Configurar IP servidor (comando no necesario) | adminip123456+espacio+IP+espacio+puerto |
| adminip123456 121.201.109.14 6969 |
| Establecer APN (comando no necesario) | apn123456+espacio+localAPN+espacio+ApnName+espacio+APNespacio |
| apn123456 tim.br tim tim |

**DIAGRAMA DE INSTALACION**

