**Rastreador GPS TK201**


***Guía Rápida de Instalación***

*INSTRUCCIONES DE USO Y CONFIGURACION INICIAL*

*Su dispositivo se configura vía SMS y se rastrea vía APP o PC, para configurarlo necesitara una SIM con saldo para responder SMS y con datos para poderlo rastrear en la plataforma (PC iPhone o Android), el usuario son los 12 números que vienen en donde dice ID: en la etiqueta pegada al aparato, y la contraseña por default inicial de su equipo es 123456 tanto en el equipo como en la plataforma.*

**Realice el siguiente procedimiento de configuración inicial:**

1. **IMPORTANTE**: Verifique que la tarjeta sim que usara tiene saldo y datos activos, para tal cosa insértela en un celular, apague el wifi y verifique que realmente tiene datos.
2. Abra cuidadosamente el aparato retirando los 4 tornillos que sujetan la carcasa, y una vez abierto podrá insertar la xcSIMCARD, así como la tarjeta MICROSD (opcional)



1. Cierre el equipo, vuelva a poner los tornillos en su lugar
2. Deje cargando el aparato por lo menos durante 2 horas
3. Envié un sms al número de teléfono del chip que le puso a su equipo con el texto: smslink123456 y después de unos minutos el equipo deberá de regresarle por medio de un sms la ubicación y datos de ubicación donde se encuentra en ese momento (también puede marcar, en cuyo caso sonará una vez y le colgará y luego le enviará el sms con la ubicación).

Ahora ya está configurado y operacional su dispositivo. Existen más comandos que puede utilizar que se encuentran en el manual original del dispositivo

**Ejemplos**:

El comando admin123456 es importante porque así configurara su celular par que ahí le lleguen todas las alertas. La manera de usarlo es admin123456 <su número de celular>

El comando monitor123456 se utiliza si quiere activar el micrófono, una vez activado cuando marque le va a contestar y escuchara lo que pasa, y el comando tracker123456 lo desactiva

El comando gprs123456 es importante para activar los datos y poder usar la plataforma, sin embargo, se acabará la pila más rápido por lo tanto no se recomienda, y el comando sms123456 apaga los datos.

**CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA PC**

1. Encienda los datos del dispositivo con el comando gprs123456 (tenga en cuenta que reducirá muchísimo la duración de la batería si tiene los datos activados, es mejor solo consultar la ubicación vía sms y no usar la plataforma) (para apagar la plataforma es con sms123456)
2. Ingrese a la página: <http://www.gps228.com> desde cualquier computadora y seleccione la bandera de España para cambiar el idioma a español, y luego seleccione la opción Núm. ID
3. Como nombre de usuario introduzca el número de ID de su dispositivo y como contraseña utilice 123456 y oprima el botón de IR

**CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA CELULAR**

1. Ingrese en su celular a la página <http://www.gps228.com> y seleccione alguno de los dos iconos que correspondan a su equipo: “*Download on the APP STORE*” o “*Download for Android*” para iniciar la descarga de la aplicación
2. Una vez instalada la aplicación iníciela y aceda con el botón de USER, llene los datos correspondientes a su nombre de usuario con su IMEI y su contraseña 123456